附件2

新北生态织染工业园印染行业整治提升评分标准

一、评价对象

新北生态织染工业园内所有印染类企业。

二、综合评价指标体系

主要分综合效益、工艺装备、科技创新、环境治理、安全生产五大类，19项指标。总计分值为100分。

新北生态织染工业园印染行业整治提升评分标准

| 序号 | 指标名称 | 内 容 | 分值 | 改造提升标准 | 评分细则 | 评分单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合效益类（30分） | 亩均入库税收\* | 20 | 亩均入库税收达到15万元/亩以上。 | 每少1万元扣2分，扣完为止。 | 区经发局 |
| 亩均纳税销售\* | 10 | 亩均纳税销售达到400万元/亩以上。 | 每少10万元扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 工艺装备类（15分） | 淘汰落后产能设备\* | 5 | 列入《关于严格太湖流域改建印染项目环境准入要求的通知》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》等政策文件中相关淘汰、禁止设备工艺的设备全部实施淘汰。 | 企业内全面淘汰文件中淘汰、禁止设备工艺的设备的，得5分；反之，得0分。 |
| 5 | 未达到国家、省规定能效限定值及能效等级的高耗能落后机电设备（产品）全部实施淘汰，排水满足《关于严格太湖流域改建印染项目环境准入要求的通知》中单位产品排水量要求。 | 企业内全面淘汰未达到标准要求的高耗能落后机电设备（产品），排水满足单位产品排水量要求的，得5分；反之，得0分。 |
| 2 | 工艺装备类（15分） | 装备智能化改造 | 5 | 实施染料助剂自动称量配料输送、余热回用系统建设，落实设备端“水电汽气”实时三级节能控制管理措施。 | 企业完成染料助剂自动称量配料输送、余热回用系统、设备端“水电汽气”实时三级节能控制管理措施的，每完成一项得2分，最高得5分。 | 区经发局 |
| 3 | 科技创新类（10分） | 专利申请情况 | 5 | 通过科技研发获得发明专利。 | 有一项发明专利得1分，最高得5分。 | 区科技局 |
| 高新企业认证 | 5 | 获得高新技术企业认证的。 | 企业获得高新技术企业认证，得5分；反之，得0分。 |
| 4 | 环境治理类（25分） | 做好废气治理\* | 2 | 满足《关于严格太湖流域改建印染项目环境准入要求的通知》中废气污染防治措施要求。 | 企业废气污染防治措施满足《关于严格太湖流域改建印染项目环境准入要求的通知》要求，得2分；反之，得0分。 | 区生态环境局 |
| 5 | 工艺废气治理 | 定型机废气规范化处置（一机一设施），并安装在线监控系统，定型机废气总颗粒物、油烟去除率90以上（2分）；印花机及印花机烘箱实施密闭或局部空间密闭，收集废气经处理后达标排放（2分）；染化料存储配料间实现清洁化改造，物料自动化密闭输送（1分）。 | 企业对应完成各分项工艺废气治理要求，得相应分值，反之，得0分。 |
| 3 | 污水站废气治理 | 原水池、污水调节池、水解酸化池、厌氧池、污泥池等恶臭产生单元落实固定式恶臭隔离系统；泵房集水井、污泥脱水机、污泥堆放场等单元落实局部活动式恶臭隔离系统（1分）；污水处理系统的废气经收集处理后高空达标排放（2分）。 | 企业对应完成各分项污水站废气治理要求，得相应分值，反之，得0分。 |
| 4 | 环境治理类（25分） | 做好废水处理\* | 6 | 满足《关于严格太湖流域改建印染项目环境准入要求的通知》中废水污染防治措施要求（2分）；工艺、公辅工程、场地冲洗、生活废水以及初期雨水分质分流，废水纳管排放全部稳定达到国家规定排放标准（1分）；污水池自动化控制加料投料系统全覆盖，废水排放在线实时监测（1分）；中水回用率达到40%以上（2分）。 | 企业对应完成各分项废水治理要求，得相应分值，反之，得0分。 | 区生态环境局 |
| 做好固废处置\* | 4 | 满足《关于严格太湖流域改建印染项目环境准入要求的通知》中固废污染防治措施要求（2分）；印染污泥堆放落实防散、防流失、防渗漏措施（1分）；危废、固废委托有资质单位规范处置，危险废物的产生、贮存、去向、处置等全过程管理台账及时登记，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定进行合法转移（1分）。 | 企业对应完成各分项固废治理要求，得相应分值；反之，得0分。 |
| 环保信用等级 | 2 | —— | 企业环保信用评价结果为绿等级的，得3分；评价结果为蓝等级的，得1分；评价结果为黄、红、黑等级的，得0分。 |
| 环境违法情况 | 3 | —— | 企业受到环境违法处罚的，有1次扣1分，扣完为止。 |
| 5 | 安全生产类（20分） | 安全评价与应急救援\* | 4 | 严格落实《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》要求，编制安全评价审查报告（2分）；按照《生产安全事故应急条例》要求，编制安全生产应急救援预案并编制有限空间专项预案，配备有限空间应急救援器材（2分）。 | 企业对应完成各分项安全评价审查、安全生产应急救援预案要求，得相应分值，反之，得0分。 | 区应急管理局 |
| 5 | 安全生产类（20分） | 安全生产标准化创建\* | 2 | 安全生产标准化三级达标。 | 企业安全生产标准化三级达标，得2分；反之，得0分。 | 区应急管理局 |
| 安全管理建设\* | 4 | 实现内部安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制（不含职业病防治）机制建设，必须对有限空间进行辨识并进行作业审批制度（2分）；开展印染行业安全生产责任保险（2分）。 | 企业对应完成各分项安全管理要求，得相应分值；反之，得0分。 |
| 加强消防安全\* | 6 | 面积1000平方米以上印染车间、仓库必须按要求设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统（2分）；厂区内无违章建筑占用防火间距和消防车道（4分）。 | 企业对应完成各分项消防安全要求，得相应分值；反之，得0分。 |
| 加强危化品管理\* | 2 | 规范设置危化品仓库（2分）。 | 企业对应完成危化品仓库设置要求，得相应分值；反之，得0分。 |
| 安全违法情况 | 2 | —— | 企业受到安全违法处罚的，有1次扣1分，扣完为止。 |
| 合计 | 100 | —— | —— | —— |

注：“\*”项属2022年12月前必须完成项。