**五兴村垃圾箱周转箱采购（第四次）补充公告**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本情况**  原公告的采购项目编号：奔（服采）2024019号  原公告的采购项目名称：五兴村垃圾箱周转箱采购（第四次）  首次公告日期：2024-08-28  **二、补充信息**  更正事项：采购公告  更正内容：采购公告内增加技术参数  垃圾箱周转箱技术参数：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 序号 | 项 目 | 参 数 | | 1 | 有效容积 | ≥3m³ | | 2 | 板材及钢管材质 | 优质不锈钢板+优质镀锌方管 | | 3 | 外形样式 | 弧形 | | 4 | 外形尺寸（长×宽×高） | 2100×1450×1100（mm）； | | 5 | 万向轮 | 高品质聚氨酯铸铁轮 | | 6 | 箱盖支撑 | 高品质气撑杆 | | 7 | 底板厚度 | ≥1.5mm | | 8 | 其他厚度 | ≥1.2mm | | 9 | 挂钩挡板厚度 | ≥3.0mm | | 10 | 投口尺寸 | ≥长1300\*500（±5mm） | | 11 | 后门锁紧方式 | 后门配手动锁钩 | | 12 | 后门密封性 | 后门采用耐腐蚀的橡胶密封条密封，能有效的避免了垃圾收集清运过程中的抛、冒、滴、漏等二次污染现象。 | | 13 | 箱体面漆工艺 | 防紫外线塑粉静电喷塑。 | | 14 | 其它要求 | 前后箱板增设加强筋；箱体张贴反光膜；制作前确认勾臂车具体参数与箱体参数，确保能配套使用。 | | 15 | 颜色 | 根据甲方要求 |   更正日期：2024-08-29  **三、其他补充事宜**  无  **四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系**  招标代理机构联系人：唐女士  联系方式：15852577420  招标人平台：新北区奔牛镇招标办公室  联系电话：0519-83217918 、 0519-83212819  联系人：叶科、周科  注：上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。 |
|  |