**薛家镇2025年排口溯源管网修复改造工程图纸编标问题**

1、如下数量雨水管的平面位置在哪里？



回复：DN225和DN300为雨水口连接管恢复量，工程量暂估；DN400为金融路Y30-Y30-1管段。

1. 如下检查井在平面图上未标注规格及标高。




回复：污水井工程量为暂估；1700X1100为吕墅西路增加井；其余为正强路、瀛平路增加井；1200X1100井工程量预留一座。具体详见工程量及平面图，已补充检查井井号。

3、钢板桩支护在平面图上的位置？若需考虑挖淤泥，深度多少？

1745370865990


回复：工程量暂估，根据去年同类项目的实施经验，原则上施工不考虑采用钢板桩，建议按项预留费用。

4、砼面及沥青面恢复工程量与拆除工程量一致？



回复：是的

5、人行道恢复结构层:10cm碎石+15cmC20混凝土+3cmM15水泥砂浆+6cm苏普洛克砖，拆除的工程量是否与恢复的工程量一致？是否要考虑平、侧石恢复及拆除工程量？





回复：是的，建议考虑侧平石恢复的量

1. 汉江路、丽园路、吕墅一路、吕墅二路、吕墅西路、顺园路、瀛平路、正强路开挖的原始地坪和设计标高未标注。

回复：本项目未进行地形测绘、管线测绘和道路路面测量，开挖土方量只能根据大概深度暂估。

7、碎石、块石估多少工程量？







回复：项目未进行勘探，这个是设计考虑的不利因素，建议只需提供清单和单价，万一施工遇到再根据单价实施。

8、雨水管基础参考断面图与说明中的图集基础不一致，以哪个为准？

1745376562502





回复：图纸中将雨水开挖做法一删除，按图集实施；钢板桩支护的断面做法保留，按大样图编标。

江苏广通工程造价事务所有限公司

2025年4月23日