**薛家镇2025年排口溯源管网修复改造工程图纸编标问题**

1、粘层油的喷油量是多少？喷油材料是什么？如PC-3乳化沥青还是什么？

图片包含 图形用户界面

AI 生成的内容可能不正确。

回复：粘层材料采用乳化沥青（PC-3）。粘层沥青用量0.3~0.6L/㎡。

1. 常规做法下铺设苏普洛克砖采用1：3水泥砂浆或1：3干硬性水泥砂浆，M15水泥砂浆为砌筑砂浆，是否需要修改？

文本

AI 生成的内容可能不正确。

回复：按3cmM15水泥砂浆。

3、设计说明7.1：车行道下的新建雨水检查井和所有新建的污水检查井采用现浇式钢筋混凝土检查井。矩形混凝土雨水检查井参见20S515/39，矩形混凝土污水检查井参见20S515/43。污水混凝土检查井井筒采用现浇。抗渗混凝土抗渗压力采用P6。Φ700、Φ1000预制混凝土污水检查井，做法参见图集苏S13-2022-11、S13-2022-16。

*问题：污水混凝土检查井井筒采用现浇，那么雨水检查井井筒是采用现浇还是采用预制混凝土井筒？*

文本

AI 生成的内容可能不正确。

回复：污水井排水管理处要求现浇，雨水井井筒可以现浇或预制均可，一般预制施工方便。

4、设计说明中包含雨水口做法，工程量表无，本项目是否需要考虑雨水口修复的工程量？



回复：同意，增加砖砌体恢复的量

江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司

2025年4月25日