新北区环保局关于2017年全省危险废物

规范化管理检查中我区两家单位整改情况的公示

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地区** | **企业名称** | **检查中存在的问题** | **整改情况** |
| 1 | 新北区 | 北控安耐得环保科技发展常州有限公司 | 1、部分危废包装容器未设置危废识别标志，二期危废仓库内未标明危废种类； | 1、已按规范要求整改； |
| 2、二期危废仓库无围堰、地面防腐层老化； | 2、已对围堰及地面进行了规范化整改； |
| 3、危废管理计划内容有重大改变未重新到环保部门备案，2017年危废管理计划产生飞灰200吨、炉渣1800吨，而截至2017年10月，实际产生量分别超出51.74%、25.17%； | 3、已重新申报了管理计划，并进行备案； |
| 4、未按要求对每批接受的危废的重金属指标进行检测分析； | 4、已将重金属指标纳入检测分析内容； |
| 5、二期热解炉运行不稳定，2017年11月部分时段焚烧反应温度不能稳定达到1100度以上，烟气中的氧气含量基本都在10%以上，二氧化硫、一氧化碳排放浓度部分时段小时均值超过排放标准； | 5、该公司为确保炉温稳定、废气稳定达标排放采取了相应措施。 |
| 6、二期工程配套的废水处理设施自2017年9月23日起停运，废水接管至三期工程配套的废水处理设施，但无三期废水处理设施的运行台账。 | 6、该单位根据三期环评报告内“以老带新”相关章节描述，三期建成后，该单位高温蒸煮废水进入三期项目污水处理系统处理，现三期项目污水处理系统已按要求落实记录运行台账。 |
| 2 | 新北区 | 常州鑫邦再生资源利用有限公司 | 1、部分危废包装容器未设置危废识别标志； | 1、对脱落、遗失的标志全部补齐，企业承诺今后将确保包装容器均设置完整危废识别标签。 |
| 2、部分危废标志信息不全，缺少危废产量、产废单位等信息； | 2、已补全内容，企业承诺今收货时仔细检查危废标志信息，并将每一批存放在一个区域，封装作为一个整体，并粘贴规范的、信息齐全的危废标志。 |
| 3、企业未生产，不具备监测条件，需要变更监测方案并进行备案，企业监测方案变更、备案不及时； | 3、已完成监测方案变更并备案。 |
| 4、企业接受的危废进行了危险特性委外分析，但未签订委外分析合同。 | 4、企业配置了相关设备和人员自行开展危险特性分析。 |