招标公告

|  |  |
| --- | --- |
| 招标单位（公章） | 常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局 |
| 服务名称 | 常州市新北区公共卫生康复中心及突发公共卫生事件应急隔离场所建设项目质量检测 |
| 服务地址 | 常州市新北区春江医院内 |
| 招标编号 | ZB-JS2023-105 |
| 服务估算造价 | （含税）总价：300000元，（不含税）总价283018.87，税率6%。 |
| 招标内容 | 常州市新北区公共卫生康复中心及突发公共卫生事件应急隔离场所建设项目质量检测项目及内容以满足现行质量验收规范、现行质检验收规定、工程质量目标、能效测评所需的相关检测及发包人提出的检测项目要求的前提下，除招标人另行委托的基桩检测、基坑监测、电梯、消防、人防、防雷、锅炉特种检测内容外，包括但不限于以下规划红线范围内质量监督部门要求的工程项目所有质量检测内容：  （1）常规检测，包括但不限于水泥物理力学性能；钢筋（焊接、连接）力学性能；砂、石常规；混凝土、砂浆强度（包含配合比）；土工材料；墙体材料；装饰材料检测；防水材料；建筑涂料；管材、管件；电线、电缆检测；混凝土掺加剂；门窗三性、幕墙五性、型材、玻璃试验、栏杆抗冲击；钢结构（探伤、防腐防火涂装、高强螺栓、钢绞线、P锚预应力锚、夹具等）检测；石材、陶瓷砖；配电箱检测；土壤氡检测；动力触探；市政材料检测（含cctv检测）、管网接口及管井标高测量等质量监督部门及专业验收单位要求的所有内容；  （2）非常规检测，包括但不限于室内环境检测（包括空气中氡、甲醛、氨、苯等）；沉降观测检测；大体积混凝土测温；混凝土强度现场回弹；照明系统检测（光照度、照明功率密度）；灯具（光源初始光效、镇流器能效值、照明设备功率等）；通风空调系统检测；三相不平衡度；热功能检测；建筑能效测评检测；防静电设施检测；建筑节能检测（保温材料及系统）；钢筋保护层厚度及间距检测；智能建筑工程检测；透光及非透光围护结构热工性能；室内声环境；建筑声学、隔音、噪音检测；太阳能光热系统；绿色建筑工程检测项目等质量监督部门及专业验收单位要求的所有内容。 |
| 投标人资格要求 | 投标人资质类别、等级：具有建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构资质证书》  项目负责人资质等级：具备省级及以上建设行政主管部门核发的建设工程质量检测人员岗位合格证 |
| 评标办法 | 经评审的最低评标价法 |
| 报名时间、方式 | 本次招标无须现场报名，凡有意参加的供应商，请网上自行下载招标文件等相关资料，并按要求编制投标文件。 |
| 开标（投标截止）时间 | 2023年10月31日10点00分 |
| 投标、开标地址 | 常州市新北区友邦商务大厦A座13楼开标会议室 |
| 联系人、联系电话 | 宣志鹏 0519-85606263 |
| 投诉电话 | 0519-68866258 |
| 备注 | 招标代理服务费由招标人支付，无需中标人承担  上述个人信息由于工作需要经机构和本人同意对外公布。 |

**招 标 公 告**（资格后审）

　　　　 　 编号：ZB-JS2023-105

1、服务名称：常州市新北区公共卫生康复中心及突发公共卫生事件应急隔离场所建设项目质量检测

2、服务概况：

（1）服务地点： 常州市新北区春江医院内

（2）计划服务时间： 开竣工日期以招标人通知为准

（3）招标控制价：（含税）总价：300000.00元，（不含税）总价283018.87元，税率6%

（4）服务内容：常州市新北区公共卫生康复中心及突发公共卫生事件应急隔离场所建设项目质量检测项目及内容以满足现行质量验收规范、现行质检验收规定、工程质量目标、能效测评所需的相关检测及发包人提出的检测项目要求的前提下，除招标人另行委托的基桩检测、基坑监测、电梯、消防、人防、防雷、锅炉特种检测内容外，包括但不限于以下规划红线范围内质量监督部门要求的工程项目所有质量检测内容：

（1）常规检测，包括但不限于水泥物理力学性能；钢筋（焊接、连接）力学性能；砂、石常规；混凝土、砂浆强度（包含配合比）；土工材料；墙体材料；装饰材料检测；防水材料；建筑涂料；管材、管件；电线、电缆检测；混凝土掺加剂；门窗三性、幕墙五性、型材、玻璃试验、栏杆抗冲击；钢结构（探伤、防腐防火涂装、高强螺栓、钢绞线、P锚预应力锚、夹具等）检测；石材、陶瓷砖；配电箱检测；土壤氡检测；动力触探；市政材料检测（含cctv检测）、管网接口及管井标高测量等质量监督部门及专业验收单位要求的所有内容；

（2）非常规检测，包括但不限于室内环境检测（包括空气中氡、甲醛、氨、苯等）；沉降观测检测；大体积混凝土测温；混凝土强度现场回弹；照明系统检测（光照度、照明功率密度）；灯具（光源初始光效、镇流器能效值、照明设备功率等）；通风空调系统检测；三相不平衡度；热功能检测；建筑能效测评检测；防静电设施检测；建筑节能检测（保温材料及系统）；钢筋保护层厚度及间距检测；智能建筑工程检测；透光及非透光围护结构热工性能；室内声环境；建筑声学、隔音、噪音检测；太阳能光热系统；绿色建筑工程检测项目等质量监督部门及专业验收单位要求的所有内容。

3、报名企业须满足以下条件：

（1）必须是独立法人资格；

（2）报名单位资质类别及等级：具有建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构资质证书》，资质证书中必须包括见证取样检测、主体结构工程现场检测。

4、其他报名条件：

（1）投标单位具有建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构备案证书》：备案检测应含建筑节能工程专项检测、室内环境备案类检测、市政工程备案类检测、建筑水电备案类检测、墙体材料备案类检测、饰面材料备案类检测、防水材料备案类检测、门窗备案类检测。

### （2）投标单位具有省级及以上技术监督部门颁发的CMA计量认证合格证书。

（3）投标项目负责人要求：具备省级及以上建设行政主管部门核发的建设工程质量检测人员岗位合格证；提供社保机构出具的投标人为项目负责人缴纳社会基本养老保险的缴纳凭证（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，非社保手册）,缴纳时间为投标截止日前三个连续月份。

（4）参与投标的外地检测单位均须至市建管中心办理进常信用备案登记手续，备案范围包含相应内容。

（5）若投标报名单位少于3家，则重新发布招标公告；

（6）本次招标不接受联合体投标；

（7）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一采购招标中同时投标；

（8）**近3年内与常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局、常高新集团有限公司及旗下所控股子公司、黑牡丹（集团）股份有限公司及旗下所控股子公司无诉讼关系；**

（9）严禁伪造虚假文件、原件和围标、串标等违法行为，一旦发现将依法严惩；

（10）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、信用江苏(<http://credit.jiangsu.gov.cn/>)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

5、资格审查需提供的资料原件：**（开标时携带原件）**

（1）企业营业执照（副本）；

（2）建设工程质量检测机构资质证书（副本）

（3）建设工程质量检测机构备案证书

（4）省级及以上质量技术监督局核发的《计量认证证书》(CMA，副本)

（5）项目负责人建设工程质量检测人员岗位合格证

（6）外地检测单位须提供常州市《外地进常检测单位信用管理登记表》（如有）

（7）拟派项目负责人的省级及以上建设行政主管部门核发的建设工程质量检测人员岗位合格证（复印件加盖公司公章）；提供社保机构出具的投标单位为其缴纳社会基本养老保险的缴纳凭证（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，非社保手册）,缴纳时间为投标截止日前最近三个连续月份。。

**备注：以上所有资料务必与投标文件分开装袋。投标人的法定代表人（或其委托代理人）须携带身份证明文件于投标截止时间前到达开标现场并签到。**

6、**开标时间及地点： 常州市新北区友邦商务大厦A座13楼开标会议室**

7、任何不符合招标公告（包括附件）要求的情形均视为资格审查不合格。

8、本次招标评标办法：经评审的最低评标价法 （详见附件一）

招标人：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局

联系人： 常青 联系电话： 0519-88586708

招标人地址：

投诉电话: 0519-68866258

招标代理机构： 常州中瑞工程造价咨询有限公司

联系人： 宣志鹏 联系电话：0519-85606263

招标代理机构地址： 常州市新北区友邦商务大厦A座13楼

备注：上述个人信息由于工作需要经机构和本人同意对外公布。

**附件一：**

**评标办法**

评标办法

评标、定标办法:本着公平、公正、公开的原则由评委负责评标，招标人择优确定中标人。

一、确定有效标的原则: 投标文件必须满足招标文件、招标答疑等有关招标的全部实质性要求。

🗵投标人的投标总价或单价均不得高于招标控制价(若投标单位任意一家报价的税率与招标控制价税率不一致时，以税前价比较)，否则为无效标处理。

☑ 投标人的投标总价不得高于招标控制价 (若投标单位任意一家报价的税率与招标控制价税率不一致时，以税前价比较)，否则为无效标处理。

二、定标办法单因素评分法:由评委对各投标单位的投标文件及报价进行综合评审，在有效投标报价中经评审的税前最低投标报价的投标人为中标候选人，但是投标价格低于成本的除外。如有两家或两家以上有效税前最低投标报价相同，则该投标人现场进行二次报价，二次报价后税前最低投标报价的投标人为第一中标候选人。

三、评标程序:

1.符合性评审(资格审查);2.清标;3.成本价评1.符合性评审(资格审查)审;4.经济标评审，5.定标。

**注意事项：**

**1、一旦发现中标单位存在非法转包、转让、挂靠等行为的，将依法进行处理，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。**

**2、本工程招标公告中的评标办法与招标文件中的评标办法不一致时，以招标公告中的评标办法为准。**

**附件二：**

**投标保证金说明**

1、投标单位应按规定的金额递交投标保证金。投标单位应充分考虑投标保证金在途时间，确保投标保证金在**开标时间**前到达投标保证金专用账户。如投标保证金在**开标时间**前未到账，作未缴纳投标保证金处理。

2、投标保证金专用账户（请勿汇错，否则后果自负）

收款单位：常州黑牡丹城建投资发展有限公司

开户银行：建行新北支行

银行账号：32050162843609126126

3、投标保证金金额：人民币5000元整

**4、项目名称及标段名称：**新北区公卫中心项目-质量检测**项目投标保证金（缴纳时投标单位必须按照以上描述备注项目名称及标段名称）**

5、投标保证金缴纳方式

☑投标单位采用转账支票、电汇、网上银行等方式将保证金从基本账户缴至“投标保证金专用账户”。

⮽投标单位采用银行保函方式提交。

⮽投标单位采用经相关部门认定的有资质的专业担保公司（专业担保公司名单网址详见：http://www.czgcjy.com/czztb/InfoDetail/Default.aspx?InfoID=bc194d59-5ce4-4cfa-8a04-da1195335520&CategoryNum=007）投标保函方式提交。

6、缴纳保证金注意事项：必须在保证金到账截止时间前完成缴纳。

7、投标保证金的退还时间：

中标人的投标保证金在签订合同后3个工作日后退还；

未中标人的投标保证金在中标公示结束3个工作日后退还。